דף עבודה 1:

בתרגיל זה תתרגלו התחברות לנתב באמצעות כבל קונסול, ואת הפקודות הבאות:

Enable

Configure terminal

Hostname

Exit

Copy running-config startup-config

**הוראות:**

הוסיפו מחשב פיסי לטופולוגיה.

חברו את המחשב לנתב באמצעות כבל קונסול.

מתפריט שולחן העבודה של המחשב פתחו חיבור קונסול.

שנו את שם הנתב ל – WizoRouter

היכנסו למצב מאופשר:

Router>**enable**

היכנסו למצב הגדרה גלובאלי:

Router#**configure terminal**

שנו את שם הנתב:

Router(config)#**hostname WizoRouter**

צאו ממצב הגדרה גלובאלי:

WizoRouter(config)#**exit**

שימרו את ההגדרות לקובץ ב – NVRAM:

WizoRouter#**copy running-config startup-config**

בתרגיל זה תתרגלו התחברות לנתב באמצעות כבל קונסול, ואת הפקודות הבאות:

Enable

Configure terminal

Enable secret

Exit

Show running-config

disable

Copy running-config startup-config

**משימה 2: סיסמא**

**הוראות:**

מטרה: הגדרת סיסמה **מוצפנת** למצב מאופשר. Enable secret

היכנסו למצב מאופשר:

WizoRouter>**enable**

היכנסו למצב הגדרה גלובאלי:

WizoRouter #**configure terminal**

הגדירו סיסמה ל - enable:

WizoRouter (config)#**enable secret 123456**

צאו ממצב הגדרה גלובאלי:

`

הציגו את ההגדרות השוכנות כרגע ב – RAM:

WizoRouter#**show running-config**

התבוננו בפלט: האם אתם יכולים לקרוא את סיסמת enable? אם לא, הסבירו מדוע.

צאו ממצב מאופשר:

WizoRouter#**disable**

שימרו את ההגדרות לקובץ ב – NVRAM:

WizoRouter#**copy running-config startup-config**